Instrucciones para la realización de

pantallas y positivos

Necesitamos que complete la información correspondiente. Si no sabes cómo completarla, por falta de experiencia en la serigrafía, rellenar el cuadro abajo\*

¿QUÉ TEJIDO?

**Número de hilos: ………………………………………………………………………………………………**

**Color de la malla** (*blanca/amarilla*): **………………………………………………………………**

¿QUÉ TAMAÑO DE MARCO?

**Medidas del marco interior**: **………………………………………………………………………….**

Para calcular el tamaño del marco hay que **sumar 10 cm por cada lado** sobre el tamaño de la impresión.

*Medidas estándar de marco de madera: 30x20cm, 40x30cm, 50x40cm, 50x60cm 50x70cm*

*Medidas estándar de marco de aluminio: 50x40cm, 60x50cm,70x50cm (otras medidas de aluminio bajo pedido)*

¿CÓMO SE ENVÍA EL ARCHIVO DEL FOTOLITO/ POSITIVO?

1. Imprescindible enviarlo en **formato PDF** y con todas las rectificaciones realizadas, es decir, que el diseño esté listo para imprimir (tamaños, textos, direcciones, teléfonos). [La edición del archivo con las correcciones correspondientes tiene un coste extra].
2. La resolución puede ser de **300ppp**, no es necesario más.
3. Deben de estar **vectorizados** para evitar el pixelado.
4. Cuando se guarde el archivo:

* Tiene que ser como **CMYK y solo tinta negra**.
* También es válido formato **escala de grises, negro 100%.**

\*SI NO DISPONE DE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTOS SOBRE QUÉ MATERIAL ELEGIR, COMPLETE LO SIGUIENTE:

**Material** donde vas a imprimir: **………………………………………………………………………….**

**Color** del material: **…………………………………………………………………………………………….**

**Tipo de tinta** (*Base Agua, Plastisol, Tinta Solvente, Tinta UV*): **……………………..**